Описание функционала программы

Отличия пультов «Харлей-Дэвидсон»
Основные отличия пультов управления ХД от японских, китайских и советских (российских) мотоциклов:
 - на американцах на левом пульте большая кнопка – левый поворот, на правом – правый кнопки не западающие, то есть отпустил кнопку сигнал и пропал; на «наших» мотоциклах на левом пульте переключатель поворотника. Причем для выключения необходимо вернуть переключатель (тумблер) в нейтральное положение
- на пультах ХД нет кнопки включения фары или габаритов, габариты включаются при подаче питания от замка зажигания, ближний/дальний свет при работе генератора (заведенном мотоцикле). На «наших» байках – трехпозиционный переключатель света на правом пульте (выкл/габарит/фара), на левом переключение – ближний/дальний
- на ХД, если мотоцикл заведен, то постоянно горят аварийки (американки), при включении поворота один поворотник начинает мигать, второй постоянно горит. Также при одновременном нажатии на левый и правый поворотник включается аварийка.

Возникла задача поставить на мотоцикл китайского или японского производства пульты от ХД. Для ее решения сначала спроектировал схему из нескольких автомобильных реле, купил блок реле с предохранителями. Но меня не устраивало, что применяемые реле были дорогие, некоторые только под заказ и главное для работы кнопок поворотников использовалось реле от обогрева стекол – которое через 15 мин выключается. То есть на «аварийках» больше 15 минут не простоишь.

В электросхеме ХД использовался блок Badlands Illuminator Pro III Turn Signal Module. Его цена 15 – 80 тр. Причем нет никакой гарантии, что это будет нормально работать на другой технике. Сравнив между собой Ардуино и Canny, я выбрал последнее.

Для сборки новой электропроводки, помимо Canny купил:
- блок под реле и предохранители
- реле автомобильные 4-х контактные - 5 шт.
- регулятор напряжения и силы тока dc-dc с коробкой
- реле ДХО (дневных ходовых огней) relay on/off

Логика (алгоритм) работы программы
Повернув ключ в замке зажигания – подается питание на ПЛК (программируемый логический контроллер), после чего происходит трехкратное «приветственное» мигание аварийкой, тем самым можно понять, что программа запущена, также подается питание на габариты и подсветку номера.
[bookmark: _GoBack]Если мотоцикл не заведён, то есть напряжение в сети менее 13,5 В, реле ДХО не срабатывает, и ближний/дальний свет не горит. Есть возможность в данной ситуации включить ближний или дальний свет. Для этого необходимо переключить клавишу света с ближнего на дальний – габариты потухнут, а потом с дальнего на ближний – загорится габариты и ближний свет. При повторении переключений загорится дальний, если третий раз повторить происходит возврат в исходное состояние. Данная функция необходима для проверки фар, доехать до гаража или сервиса при неработающем генераторе/реле зарядки/реле ДХО.
Когда начинает работать генератор на мотоцикле (двигатель заведен) напряжение в сети поднимется до 13,5 В через несколько секунд срабатывает реле ДХО и выключается ближний или дальний свет. 
Если при заведённом двигателе мотоцикла нажать и отпустить кнопку поворотника начинает мигать соответствующий поворотник, при очередном нажатии на ту же кнопку – поворотник тухнет. Если же при мигающем, допустим левом поворотнике, нажать кнопку правого поворотника – левый тухнет и загорается правый поворотник.
При одновременном нажатии на обе кнопки поворотников – загорается аварийка, но при двигатель заведен аварийка мигает – 3 раза «спасибо». Если двигатель не заведен, аварийка работает пока ее не выключат – нажатием на обе кнопки поворотников.
После того как двигатель будет заглушен, реле ДХО срабатывает через 5 сек и выключается ближний/дальний свет и остается включенным только габаритные огни.
При выключении зажигания система обесточивается.

Особенности подключения ПЛК
В связи с тем, что в электропроводке могут быть скачки напряжения и чтоб обезопасить ПЛК на шлейф питания установлен регулятор напряжения и силы тока с параметрами U = 12 В, I = 2 А
Для замыкания и размыкания электрических цепей при подаче управляющего сигнала с ПЛК применяются реле: поворотники, габариты и ближний/дальний.
Для определения заведен двигатель или нет используется реле ДХО с маркировкой Relay LED on/off, который подачи на него напряжения выше 13,5 В подает положительный сигнал 12 В на ПЛК, при пропадании напряжения 13,5 В через 5 сек перестает выдавать сигнал 12 В.





