	Byte1
	Byte2
	Byte3
	Byte4

	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	SPN2368
	SPN2370
	1
	1
	1
	1
	SPN2372
	SPN2374
	1
	1
	SPN2392
	SPN2378
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Byte5
	Byte6
	Byte7
	Byte8

	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	SPN2390
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


Это пример одного пакета данных.

PGN: 65088(0х00FE40) Данные освещения LD
Повтор: по запросу
длина: 8
pdu format: 254
pdu specific: 64
приоритет: 6
	Стартовая позиция
	Длина, бит
	Имя параметра
	SPN

	2,5
	2
	Сигн правого
	2370

	2,7
	2
	Сигн левого
	2368

	3,1
	2
	Фон и звук задн хода
	2392

	3,5
	2
	Правый стоп-сигнал
	2374

	3,7
	2
	Левый стоп-сигнал
	2372

	4,7
	2
	Габ огни тягача
	2378

	5,1
	2
	Зад противот фонари
	2390



PGN: 65089(0х00FE41) Команда освещения LCMD
Повтор: 1 с или при изменении состояния
длина: 8
pdu format: 254
pdu specific: 65
приоритет: 3
	Стартовая позиция
	Длина, бит
	Имя параметра
	SPN

	2,5
	2
	Ком Сигн правого
	2369

	2,7
	2
	Ком Сигн левого
	2367

	3,1
	2
	Ком Фон и звук задн хода
	2391

	3,5
	2
	Ком Правый стоп-сигнал
	2373

	3,7
	2
	Ком Левый стоп-сигнал
	2371

	4,7
	2
	Ком Габ огни тягача
	2377

	5,1
	2
	Ком Зад противот фонари
	2389

	8,1
	2
	Ком запроса данных освещения
	2393



PGN: 59904(0х00EADA) Запрос RQST
Повтор: 
длина: 
pdu format: 234
pdu specific: DA
приоритет: 0

	Стартовая позиция
	Длина, байт
	Имя параметра
	SPN

	1-3
	3
	Число группы параметра RQST
	2540



PGN: 65242(0х00FEDA) Описание программного обеспечения SOFT
Повтор: по запросу
длина: переменная
pdu format: 254
pdu specific: 218
приоритет: 6

	Стартовая позиция
	Длина, байт
	Имя параметра
	SPN

	1
	1
	Количество полей идентификации ПО
	965

	2-N
	переменная
	Через «*» разделитель идентификация ПО
	234



PGN: 65259(0х00FEEB) Идентификация компонента CI
Повтор: по запросу
длина: переменная
pdu format: 254
pdu specific: 235
приоритет: 6

	Стартовая позиция
	Длина, байт
	Имя параметра
	SPN

	a
	До 5
	Через «*» разделитель Сделано
	586

	b
	До 200
	Через «*» разделитель Модель
	587

	с
	До 200
	Через «*» разделитель Серийный номер
	588

	d
	До 200
	Через «*» разделитель Номер блока
	233



[bookmark: _GoBack]Режимы состояния:

00=отключить
01=включить
10=резерв
11=не используется


